ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

	1
	Θα είναι φιλμ υψηλής τεχνολογίας, τύπου DT10B απολύτως κατάλληλο για DRY κάμερα AGFA τύπου DRYSTAR 5302.
	
	

	2
	Το επίστρωμα βάσης θα είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
	
	

	3
	Θα αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, θα έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
	
	

	4
	Θα καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO, CE) και να κατατεθούν τα σχετικά αντίγραφα με την προσφορά.
	
	

	5
	Η  ημερομηνία λήξης των φιλμ θα είναι τουλάχιστον 22 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.
	
	

	6
	Θα είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
	
	

	7
	Η συσκευασία των φιλμ θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή (Daylight film loading),  σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
	
	

	8
	Για τα προσφερόμενα φιλμ θα συνυποβληθεί  PROSPECTUS με όλα  τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικά καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση των φιλμ).
	
	

	9
	Να προσφερθούν φιλμ στις παρακάτω διαστάσεις:
α) 35 x 43 cm (14 x 17 inch) : 1.500                films (15 κουτιά των 100)                      β) 24 x 30 cm (10 x 12 inch) : 1.800 films (18 κουτιά των 100)
	
	

	10
	Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
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	11
	Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
	
	

	12
	Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
	
	

	13
	Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με το εκτυπωτικό σύστημα για το οποίο προορίζονται.
	
	

	14
	Τα προσφερόμενα ψηφιακά φίλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του Κατασκευαστικού Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φίλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.
	
	

	15
	Οι  συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται  για το προσφερόμενο μηχάνημα. Επίσης, θα υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επισήμων φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφετε στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη συμμόρφωση των παραπάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
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